Требования для интерьерной печати

ФОРМАТ файлов TIFF

Мы принимаем готовые к печати:

• растровые файлы в формате TIFF с LZW компрессией.

• Все СЛОИ должны быть СВЕДЕНЫ В ОДИН основной слой (ОСНОВНАЯ ОШИБКА!)

background (flatten image). Цветовая система СМУК.

• Векторные файлы в формате ЕРS. Если в файле имеются шрифты, их необходимо перевести в кривые. Цветовая система CMYK. Если в макете присутствуют растровые изображения, их необходимо внедрить и уменьшить разрешение (150dpi). Если в макете использованы сложные эффекты и режимы наложения объектов, желательно перевести их в растровый формат.

РАЗМЕР/ ФОРМАТ (физический)

Размер подготовленного для печати файла должен АБСОЛЮТНО соответствовать размеру готового продукта. Для векторных файлов: объекты должны быть заключены в маску обреза (clipping mask) по формату готового изделия, т.е. если некоторые объекты выходят за границы изделия, они должны быть скрыты маской.

РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ (TIFF) ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РАСТРОВОМ ФОРМАТЕ — ОДНА ЕДИНАЯ КАРТИНКА!

Для изображений в которых в последующем планируется резка по определенному контуру (плоттерная/ лазерная / фрезерная ЧПУ резка и т.п.) - нужен отдельный контур в векторном формате ЗАМКНУТЫЙ.